第一步：

先打上补丁kernel3.10\_loopback.patch或kernel4.4\_loopback.patch

注意：补丁只是测试使用，不能应用于产品，测试完后需要回退掉。

第二步：

注意测试时不需要连接网线

通过busybox find . -name loopback\_speed找到节点“loopback\_speed”所在的目录，进入这个目录，输入：

echo 1000 > loopback\_speed

cat delay\_test

注意上面loopback相关命令只是测试用（用于找到合适的tx, rx dealy)，实际产品中不能加入

kernel log会有类似如下打印：

find tx\_delay = 0x27, rx\_delay = 0x1a

作更新到dts的以下参数中：

tx\_delay = <0x27>;

rx\_delay = <0x1a>;