

8211F寄存器列表：



先找到phy\_registers目录，可通过“busybox find /sys -name phy\_registers”查找


cd /sys/devices/platform/fe300000.ethernet/mdio\_bus/stmmac-0/stmmac-0:00/phy\_registers //进入phy\_registers目录




cat phy\_registers //读取当前PAGE寄存器的值




查看offset 31可知当前处于那个PAGE页，读回为默认值。




echo 31 0xd04 >phy\_registers //切换到PHY的PAGE 0xd04来控制LED灯





echo 16 0x5d78 > phy\_registers //写PAGE 0xd04的LED寄存器来控制灯状态。



echo 31 0xa42 > phy\_registers //切回到PAGE0寄存器！！！！重要，一定写完要切回来才会生效。